附件1

工作内容

1、新做铝合金隔断（1.4mm厚）（含门）：120平米，单层钢化玻璃（10.0mm厚）；

2、拆除原隔断120平米；

3、外运垃圾；

4、修补油漆涂料和顶石膏板（局部）。